Lathund

Om pennan inte fungera som en mus

Sätt på projektorn

Tryck på ”Menu” på fjärrkontrollen

Bläddra ner till ”Utökad” (använd pilarna på fjärrkontrollen)

Välj ” Easy Interactive Function” i högermenyn

Tryck ok (runda knappen i mitten)

Bläddra ner till “Använd källa”

Tryck ok

Välj ”Dator 1” om du har VGA kopplad till datorn och välj ”HDMI” om du har en sådan kopplad till datorn.

Tryck ok

Tryck på menyknappen på fjärrkontrollen när du är klar